
Registreringsskema til test 8: Kontrol af varmtvandsprioritering

Disse skemaer kan udskrives og benyttes.

	Anlægsnummer:
	Udført af:
	Dato:

	Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under:

	Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget):

	Anvendt måleudstyr



Kalibreringsdato:
Type:


Måleresultater


	Efter tømning af beholder (10 - 15 minutter efter)

	Driftsparameter
	Ja
	Nej

	Rør til nærmeste radiator- eller gulvarmekreds bliver koldt?
	
	

	Brugsvand begynder at blive varmt efter 10 – 15 minutter?
	
	







	En halv time efter tømning af beholder

	Driftsparameter
	Ja
	Nej

	Rør til nærmeste radiator- eller gulvarmekreds bliver varmt?
	
	

	Brugsvand er varmt?
	
	




	Det samlede resultat:

	Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)?
	
Ja
	
Nej



Kommentarer:


Hvis nej – beskriv hvorfor:
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