## Registreringsskema til test 6: Funktionsafprøvning af reguleringsventiler til gulvvarme

**Disse skemaer kan udskrives og benyttes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): |
| Anvendt måleudstyr |
| Type: | Kalibreringsdato: |

**Måleresultater**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radiatorer | Placering | Fremløbsledning varm 3 - 5 minutter efter at rumtermostaten skrues op til 24 °C | Returledning mærkbart varm10 minutter efter at rumtermostaten er skruet op |
|  |  | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Gulvvarmekreds1 |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds2 |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds3  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds4  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds5  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds6  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds7  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds8  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds9  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds10 |  |  |  |  |  |
| Det samlede resultat |  |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Ja | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |
| Kommentarer |  |  |