## Registreringsskema til test 7: Kontrol af varmtvandsprioritering

**Disse skemaer kan udskrives og benyttes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: | | |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): | | |
| Anvendt måleudstyr | | |
| Type: | Kalibreringsdato: | |

**Måleresultater**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiatorer | Placering | Fremløbsledning varm 3 - 5 minutter efter at  rumtermostaten  skrues op til 24 °C | | Returledning mærkbart varm 10 minutter efter at rumtermostaten er skruet op | | | | |
|  |  | Ja | Nej | Ja | | | Nej | |
| Gulvvarmekreds 1 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 2 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 3 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 4 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 5 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 6 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 7 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 8 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 9 |  |  |  |  | | |  | |
| Gulvvarmekreds 10 |  |  |  |  | | |  | |
| Det samlede resultat | | | | |  |  | |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | | | | | Ja | Nej | |
| Hvis nej – beskriv hvorfor | | | | |  |  | |
| Kommentarer | | | | | | | |