## Registreringsskema til test 7: Kontrol af varmtvandsprioritering

Disse skemaer kan udskrives og benyttes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): |
| Anvendt måleudstyr |
| Type: | Kalibreringsdato: |

**Måleresultater**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efter tø | mning af beholder (10 – 15 minut | ter efter) |
| Driftsparameter | Ja | Nej |
| Rør til nærmeste radiator- eller gulvarmekreds bliver koldt? |  |  |
| Brugsvand begynder at blive varmt efter 10 – 15 minutter? |  |  |
| En halv time efter tømning af beholder |
| Driftsparameter | Ja | Nej |
| Rør til nærmeste radiator- eller gulvarmekreds bliver varmt? |  |  |
| Brugsvand er varmt? |  |  |
| Det samlede resultat |  |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Ja | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |
| Kommentarer |